**订货清单及技术要求（直流屏）**

1、 订货清单及交货时间

1.1 直流屏2套，详见设计图及技术要求。

1.2 2023年9月30日前交货。

1.3 交货地点：安徽省铜陵市铜官区内，具体地点由需方指定。

2、直流屏

2.1供方所提供的设备必须符合国家和行业标准，若因供方产品不符合国家和行业标准，所需的整改费用需方不予承担，供方必须在最快的时间内完成整改。

2.2主要配置应包括微机监控系统、高频开关整流模块、触摸液晶显示屏、免维护蓄电池组、微机绝缘监测装置、蓄电池监测装置、温度补偿装置、交流配电单元、直流馈出配电单元等。所供的主要单元如微机监控系统、高频开关整流模块需提供高频开关电源模块开普检验报告、电磁兼容检验证书、产品型号注册证书。

2.3 高频开关电源、微机监控系统、信息采集单元、支路绝缘装置、电压调整装置、电池巡检装置、开关量检测选用上海锦自。

2.4 直流屏电池组品牌选用索润森或同等档次产品，电池容量由38Ah改为65Ah。

2.5 交直流开关、接触器选用大全、鑫龙、辉能或同等档次产品。

2.6供方需提供完整的技术资料，出厂试验报告、直流屏及主要元器件的合格证等必须的验收资料，确保验收通过并送电。

2.7供方免费派技术人员指导用户现场安装、调试，进行操作培训。发生质量问题后，供方24小时内派人上门服务。

附：

.需方联系人：

